|  |  |
| --- | --- |
| Комплектация "**Типовой** **Каркас**"  **Стоимость 7 тыс. р. - 1 м2** | Комплектация "**Предчистовая**"  **Стоимость от 11 тыс. р. - 1 м2** |
| **Фундамент** Ленточный мелкозаглубленный или  буронабивной с ростверком или винтовые сваи из  нержавеющей трубы. В зависимости от грунта. | **Фундамент** Ленточный мелкозаглубленный или  буронабивной с ростверком или винтовые сваи из  нержавеющей трубы. В зависимости от грунта. |
| **Стены Наружные**  Каркас из доски 200\*50 камерной сушки. С наружи каркаса монтируется ветровлагозащитная мембрана и плиты Green Boord GB1050 10мм. Без утеплителя и внутренней обшивки листовым материалом. | **Стены Наружные**  Каркас из доски 200\*50 из доски камерной сушки. С наружи каркаса монтируется ветро-влагозащитная мембрана и плиты Green Boord GB1050 10мм.  Утепление стен 200мм. каменной ватой KNAUF. Пароизоляционная плёнка.  Внутренняя отделка KNAUF гипсоволокнистый лист (ГВЛ)10мм.  Внешняя отделка; эластичная, напыляемая  штукатурка Cap-Cor на основе керамических сфер. |
| **Перегородки**  Стойки из доски 150\*50мм. Без шумоизоляции и отделки ГВЛ. | **Перегородки**  Стойки из доски 150\*50мм. Звукоизоляция  АКУСТИКНАУФ 150мм.  Монтаж пароизоляционной плёнки.  Отделка стен с обеих сторон ГВЛ 10мм. |
| **Перекрытия 1-го этажа**  Балки из доски 200\*50 или 200\*100 мм | **Перекрытия 1-го этажа**  Балки из доски 200\*50 или 200\*100 мм  Ветро-влагозащитная мембрана с наружи.  Теплоизоляция 200мм. каменной ватой KNAUF  Пароизоляционная плёнка внутри.  Обрезная доска 100\*30, поверх доски шпунтовая, влагостойкая ДСП 16мм. |
| **Перекрытие 2-го этажа**  Балки из доски 200\*50 или 200\*100 мм. | **Перекрытие 2-го этажа**  Балки из доски 200\*50 или 200\*100 мм.  Звукоизоляция АКУСТИКНАУФ 150мм.  Обрезная доска 100\*30, поверх доски шпунтовая,  влагостойкая ДСП 16мм |
| **Мансардная система**  Монтаж стропил из доски 200\*50. Супердиффузионная мембрана Tyvek Solid. Обрешётка из бруса 50\*50 и контробрешётка из доски 100\*30. Монтаж металлочерепицы 0,5 мм. | **Мансардная система**  Монтаж стропил из доски 200\*50.  Супердиффузионная мембрана Tyvek Solid .  Обрешётка из бруса 50\*50 и контробрешётка из  доски 100\*30.  Монтаж металлочерепицы 0,5 мм. с отделкой  отвесов. (сливная система устанавливается индивидуально за доп. плату)  Утеплитель УРСА ГЕО Скатная крыша 200мм.  Пароизоляционная пленка.  Контробрешётка из бруса 50\*50 с перекрестным утеплением ЭКОРОЛЛ 50мм.  Монтаж ГВЛ KNAUF 10мм. |
| **Комуникации**  Без коммуникаций | **Комуникации**  Монтаж электропроводки в стенах от щитка до розеток.  Монтаж системы вентиляции и канализации. Стоимость вентиляции и электропроводки в цену дома не входит. |
| **Окна, Двери, Лестница**  Без окон и дверей. Лестница черновая. | **Окна, Двери, Лестница**  Окна с 2-ным стеклопакетом, 5 камерным профилем и импортной фурнитурой. Дверь входная металлическая, утеплённая (не китай).  Лестница черновая. |

Прайс с сайта <http://karkasdom74.ru/ceny.html>

Производственная компания «Каркасный Дом», телефон: +7 90-90-988-988, почта: andronnic74@gmail.com